УТВЕРЖДАЮ
_______________________ / ______________
(должность, подпись, расшифровка)
«____» ________________ 20____ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на обследование технического состояния строительных конструкций
[наименование и адрес объекта]
Как пользоваться шаблоном
Шаблон подготовлен ООО «ИнжСтройКапитал» по структуре, которую требует ГОСТ 31937-2024 и практика закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Текст в квадратных скобках — подсказки, что вписать; курсивные примечания объясняют, на что влияет пункт. И то и другое удаляется после заполнения. Заполните разделы 1–14, при необходимости добавьте свои. Готовое задание можно прислать на zakaz@isk.spb.ru — вернём программу работ и смету за 1 рабочий день, а если в задании есть противоречия, укажем на них до закупки.
1. Основание для проведения работ
[договор, предписание надзорного органа, решение собственника, план-график, реквизиты извещения о закупке]

2. Заказчик
[полное наименование, ИНН, юридический адрес, контактное лицо, телефон, e-mail]

3. Объект обследования
[наименование, почтовый адрес, кадастровый номер, литера, инвентарный номер]

4. Сведения об объекте
[год постройки; назначение; этажность; наличие подвала и технического этажа; общая площадь, м²; строительный объём, м³; конструктивная схема; материал фундаментов, стен, перекрытий, кровли; сведения о выполненных реконструкциях, надстройках и капитальных ремонтах; эксплуатирующая организация; режим эксплуатации]
Чем полнее этот раздел, тем меньше разброс цен в поступивших предложениях: подрядчик, который не знает объём и конструктивную схему, закладывает в смету запас на неизвестность.

5. Цель обследования
[например: определение категории технического состояния перед капитальным ремонтом; оценка возможности надстройки или увеличения нагрузки на перекрытия; установление причин появления трещин и деформаций; подготовка исходных данных для проектирования реконструкции; определение объёмов восстановления после пожара, залива или механического повреждения; получение заключения для суда, страховой компании или надзорного органа]
Ключевой пункт задания. Формулируйте цель через решение, которое вы примете по результатам, — иначе исполнитель имеет право сдать формально корректный отчёт, не отвечающий на ваш вопрос.

6. Задачи обследования
[выявление дефектов и повреждений; определение фактических характеристик материалов; оценка несущей способности; определение категории технического состояния; разработка рекомендаций по устранению выявленных дефектов и усилению конструкций]

7. Состав и объём работ
[конструкции, подлежащие обследованию: фундаменты и основания, стены, колонны, балки и фермы, перекрытия и покрытие, кровля, лестницы, фасады, инженерные сети — нужное перечислить; вид обследования — сплошное или выборочное с указанием доли конструкций; необходимость обмерных работ и восстановления чертежей; необходимость вскрытий конструкций и шурфов с ориентировочным количеством; необходимость лабораторных испытаний отобранных образцов]
Количество шурфов и вскрытий — вторая по величине причина расхождения цен между предложениями. Если оно не задано, каждый участник закупки посчитает своё.

8. Требования к поверочным расчётам
[требуются / не требуются; для каких конструкций; на какие нагрузки — существующие или проектируемые; необходимость расчёта вариантов усиления]
Главная статья расхождения цен. Обследование без поверочных расчётов дешевле, но оно фиксирует состояние, а не отвечает на вопрос «выдержит ли конструкция». Если вы планируете надстройку, смену назначения помещений или увеличение нагрузки — расчёты нужны обязательно.

9. Нормативная база
[ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; СП 13-102-2003; отраслевые нормы; для опасных производственных объектов — федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности; для объектов культурного наследия — требования органа охраны памятников]

10. Особые условия проведения работ
[объект действующий — ограничения по времени работ; пропускной режим, режимный объект, требование лицензии ФСБ; необходимость работ на высоте и способ доступа к конструкциям — леса, автовышка, промышленный альпинизм; необходимость отключений и остановки оборудования; наличие опасных производственных факторов; требования по охране труда заказчика]
Способ доступа к высотным конструкциям заметно влияет на смету и срок. Если у вас уже стоят леса или есть автовышка — укажите это, работа станет дешевле.

11. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
[проектная и исполнительная документация; технический паспорт; результаты предыдущих обследований и мониторинга; сведения об авариях, ремонтах и перепланировках; материалы инженерных изысканий; топографическая съёмка]
Если документации нет — так и напишите. Отсутствие проекта не препятствие: конструктивная схема восстанавливается натурными обмерами, но это отдельный объём работ, и он должен быть учтён в цене заранее, а не всплыть на площадке.

12. Требования к отчётной документации
[состав технического заключения; количество экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде; формат электронной версии; фотофиксация дефектов с привязкой к осям и отметкам; ведомость дефектов и повреждений; рекомендации по устранению; при необходимости — дефектная ведомость и смета на восстановительные работы]

13. Сроки выполнения работ
[дата начала, дата окончания, промежуточные этапы и сроки их сдачи]

14. Порядок сдачи-приёмки
[порядок представления отчёта, срок рассмотрения заказчиком, срок устранения замечаний, форма подтверждения приёмки]


Составил: _______________________ / ______________   «____» _______ 20____ г.
Согласовано: ____________________ / ______________   «____» _______ 20____ г.
Поможем скорректировать техническое задание до объявления закупки — бесплатно. ООО «ИнжСтройКапитал», тел. +7 (812) 603-48-50, zakaz@isk.spb.ru, injstroykapital.ru




