**Опросный лист для расчета стоимости**

**ООО «ИСК»**

**тел. +7 (812) 603-48-50, info@isk.spb.ru, www.injstroykapital.ru**

(наименование изыскательской организации)

\*При наличии технического задания на проектирование опросный лист не заполняется

|  |
| --- |
| Наименование Заказчика  *(название юр. лица, ФИО руководителя)* |
|  |
| Наименование объекта  *(титул, наименование объекта)* |
|  |
| Местоположение объекта  *(адрес)* |
|  |
| Стадия проектирования  *(проектная, рабочая документация)* |
|  |
| Вид строительства  *(новое строительство, реконструкция)* |
|  |
| Виды работ, подлежащие выполнению:  *инженерно-геодезические изыскания масштаба 1:500 с магистральными подземными коммуникациями на площади 8,48 га в границах прилагаемой схемы п. 11.1, разработка программы изысканий в достаточном объеме для сдачи в ГГС КГА, прохождения экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации.* |
|  |
| Требования к точности и надежности достоверности и обеспеченности данных характеристик, получаемых при инженерных изысканиях:  *1). Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-104-97 и Инструкцией по топографической съемке масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 ГНИНК-02-033-82.*  *2). Провести согласование отображенных на созданном инженерно–топографическом плане подземных коммуникаций с эксплуатирующими организациями (при их наличии).*  *3). Цифровой топографический план должен быть создан с использованием кодификатора и библиотеки условных знаков ГУП «Трест ГРИИ».* |
|  |
| Сроки выполнения работ  *40 рабочих дней* |
|  |
| Заказчик поручает Подрядчику  *регистрацию уведомления о выполнение работ по обновлению инженерно-топографического плана в отделе геолого-геодезической службы КГА, и передачу материалов завершенных изысканий в Фонд КГА в соответствии с действующим законодательством.* |
|  |
| Перечень материалов, выдаваемых заказчику по завершению работ:  *Инженерно-топографический план М. 1:500, совмещенный с подземными инженерными коммуникациям и сооружениями на лавсане в 1 экз.*  *Инженерно-топографический план М. 1:500, совмещенный с подземными инженерными коммуникациям и сооружениями на бумажной основе в 4 экз.*  *Инженерно-топографический план М 1:500, совмещенный с подземными инженерными коммуникациям и сооружениями и экспликация колодцев подземных инженерных сооружений в электронном виде на CD-диске (формат .dwg) – 1 экз.*  *Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях с отметкой КГА СПб – 4 экз.* |
|  |
| Исходные данные  *Градостроительный план земельного участка с отметкой КГА СПб не старше 3-х лет.*  *Схема с границами съемки в электронном виде в формате DWG.* |
|  |

*Главный инженер проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, контактный тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*